Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Магниторазведка»

1.	Основы магниторазведки: Основные характеристики магнитного поля, их физический смысл и размерность.
2.	Основы магниторазведки: Магнитное поле Земли, его составляющие и структура.
3.	Основы магниторазведки: Происхождение магнитного поля Земли (различные гипотезы).
4.	Основы магниторазведки: Разложение полного вектора T на компоненты.
5.	Основы магниторазведки: Понятие нормального и аномального поля.
6.	Основы магниторазведки: Модели МПЗ.
7.	Основы магниторазведки: Вариации МПЗ.
8.	Магнитные свойства горных пород и руд: Диамагнетизм и парамагнетизм.
9.	Магнитные свойства горных пород и руд: Ферромагнетизм.
10.	Магнитные свойства горных пород и руд: Естественная остаточная намагниченность. Палеомагнитология.
11.	Магнитные свойства горных пород и руд: Зависимость намагничивания от формы тела. Явление размагничивания.
12.	Магнитные свойства горных пород и руд: Физико-геологические модели. Упрощения ФГМ.
13.	Магнитные свойства горных пород и руд: Размерность физико-геологических моделей,  упрощения размерности.
14.	Аппаратура: измеряемые характеристики МПЗ.
15.	Аппаратура: оптико-механические магнитометры.
16.	Аппаратура: протонные магнитометры и магнитометры Оверхаузера.
17.	Аппаратура: квантовые магнитометры.
18.	Аппаратура: феррозондовые магнитометры.
19.	Аппаратура: особенности современных пешеходных магнетометров.
20.	Методика магнитной съемки: Геологические задачи, решаемые магниторазведкой.
21.	Методика магнитной съемки: Сети наблюдения. Выбор сетей. Масштаб съемки.
22.	Методика магнитной съемки: Учет вариаций при магнитной съемки. Требования к МВС.
23.	Методика магнитной съемки: Точность съемки, оценка и способы увеличения.
24.	Методика магнитной съемки: Заверочные работы, дополнительные геофизические работы, топоработы.
25.	Методика магнитной съемки: Особенности методики аэромагнитной съемки.
26.	Методика магнитной съемки: Обработка результатов магнитной съемки, отчетные материалы.
27.	Прямые задачи: Упрощения моделей для решения прямых задач (декомпозиция, эквивалентные модели и т.д.).
28.	Прямые задачи: Качественная оценка формы аномалий Z и X по силовым линиям.
29.	Прямые задачи: Качественная оценка формы аномалий Z и X методом поточечного анализа.
30.	Прямые задачи: Качественная оценка формы аномалий T.
31.	Прямые задачи: Решение прямой задачи для вертикально намагниченного стержня (В системе СИ).
32.	Прямые задачи: Решение прямой задачи для вертикально намагниченного шара (В системе СИ).
33.	Прямые задачи: Решение прямой задачи для тел произвольной формы.
34.	Интерпретация: Метод характерных точек.
35.	Интерпретация: Метод касательных.
36.	Интерпретация: Обнаружение и разделение аномалий. Задачи и основные способы.
37.	Интерпретация: Морфологический анализ карт и графиков в магниторазведке.
38.	Интерпретация: Аппроксимационные методы разделения и геологическое редуцирование.
39.	Интерпретация: Трансформации.
40.	Применение магниторазведки при региональном геологическом карировании.
41.	Применение магниторазведки при крупномасштабном геологическом карировании.
42.	Применение магниторазведки при поисках и разведке железорудных месторождений.
43.	Применение магниторазведки при поисках благородных и редкоземельных металлов.
44.	Применение магниторазведки при поисках углеводородов.
45.	Применение магниторазведки при поисках месторождений алмазов.
46.	Магнитная съемка при археологических работах.
47.	Модуль полного вектора МПЗ составляет 53526 нТл, наклонение = 60º, склонение = 10º. Определите северную, восточную, горизонтальную и вертикальную компоненты.
48.	Модуль полного вектора МПЗ составляет 56317 нТл, наклонение = 75º, склонение = 5º. Определите северную, восточную, горизонтальную и вертикальную компоненты.
49.	Модуль полного вектора МПЗ составляет 49869 нТл, наклонение = -20º, склонение = 6º. Определите северную, восточную, горизонтальную и вертикальную компоненты.
50.	Модуль полного вектора МПЗ составляет 50411 нТл, наклонение = -50º, склонение = -3º. Определите северную, восточную, горизонтальную и вертикальную компоненты.
51.	Модуль полного вектора МПЗ составляет 51248 нТл, наклонение = 2º, склонение = -8º. Определите северную, восточную, горизонтальную и вертикальную компоненты.
52.	Модуль полного вектора МПЗ составляет 49789 нТл, наклонение = 13º, склонение = 1º. Определите северную, восточную, горизонтальную и вертикальную компоненты.
53.	Определите модуль индуктивной намагниченности (Ji) объекта при æ = 500∙10-5 ед. СИ, X0 = 12000 нТл, Y0 = 3000 нТл, Z0 = 52000 нТл.
54.	Определите модуль индуктивной намагниченности (Ji) объекта при æ = 750∙10-5 ед. СИ, X0 = 25000 нТл, Y0 = 1000 нТл, Z0 = 32000 нТл.
55.	Определите модуль индуктивной намагниченности (Ji) объекта при æ = 820∙10-5 ед. СИ, X0 = 10200 нТл, Y0 = 2520 нТл, Z0 = -53000 нТл.
56.	Определите модуль индуктивной намагниченности (Ji) объекта при æ = 1100∙10-5 ед. СИ, X0 = 8300 нТл, Y0 = 2820 нТл, Z0 = -55070 нТл.
57.	Определите вектор суммарной намагниченности (J) объекта при Ji = 0,9 А/м; Ii = 87º; = 0,1 А/м; = 0,21 А/м.
58.	Определите вектор суммарной намагниченности (J) объекта при Ji = 1 А/м; Ii = 88º; = 0,2 А/м; = 0,17 А/м.
59.	Определите вектор суммарной намагниченности (J) объекта при Ji = 1,2 А/м; Ii = 85º; = 0,09 А/м; = 0,33 А/м.
60.	Определите вектор суммарной намагниченности (J) объекта при Ji = 0,8 А/м; Ii = 70º; = 0,07 А/м; = 0,05 А/м.
61.	Рассчитайте поле над вертикально намагниченным шаром при J = 0,6 А/м; глубине до центра шара h = 70 м, радиусе шара R = 10 м.
62.	Рассчитайте поле над вертикально намагниченным шаром при J = 0,9 А/м; глубине до центра шара h = 97 м, радиусе шара R = 13 м. 
63.	Рассчитайте поле над вертикально намагниченным шаром при J = 0,75 А/м; глубине до центра шара h = 78 м, радиусе шара R = 15 м. 
64.	Рассчитайте поле над вертикально намагниченным шаром при J = 1,15 А/м; глубине до центра шара h = 100 м, радиусе шара R = 20 м.
65.	Качественно определите форму аномалии Za над шаром, если J = -45º, T = 45º.
66.	Качественно определите форму аномалии Xa над шаром, если J = -90º, T = 0º.
67.	Качественно определите форму аномалии Ta над шаром, если J = 90º, T = 45º.
68.	Качественно определите форму аномалии Ta над шаром, если J = 45º, T = 0º.
69.	Качественно определите форму аномалии Ta над шаром, если J = -45º, T = -90º.